# Våtsuging

- Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

- Sugeren må ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.

Merknad: Kravene til gjennomtrengelighetsgrad (støvklasse L) er bare fastsatt for tørrsuging.

## Før våtsuging

- Fjern avfallsposen (23) eller støvposen ved behov.

Merknad: Oppsuging av blandinger av vann og faste stoffer går lettere hvis du bruker et våtfilter (tilbehør) som skiller væske fra faste stoffer.

- Sett gummileppen (26) i gulvmunnstykket (28).
- Slå av den automatiske filterrensingen (AFC).

## Suging av væsker

- For å slå på støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren (6) på symbolet «Suging».

Støvsugeren er utstyrt med nivåfølere (35). Støvsugeren slås av når maksimumsnivået er nådd. Sett bryteren for driftsmodus (6) på symbolet "Slå av".

Merknad: Ved suging av ikke-ledende væsker (for eksempel boreemulsjon), slås ikke sugeren av når beholderen er full. Nivået må kontrolleres jevnlig og beholderen tømmes i tide.

- For å slå av sugeren setter du bryteren for driftsmåte (6) på symbolet "Slå av".

- Tøm beholderen (1).

For å unngå muggdannelse etter våtsuging:

- Ta ut det flate foldefilteret (24), og la det tørke godt.
- Ta av støvsugeroverdelen (10), åpne filterdekselet (34) og la disse tørke godt.