# Вологе відсмоктування

- Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

- Пилосмок не дозволяється використовувати в якості помпи для води. Пилосмок призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.

Вказівка: Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу L) підтверджені лише для сухого відсмоктування.

## Операції перед вологим відсмоктуванням

- За потреби вийміть пакет для сміття (23) або мішок для пилу.

Вказівка: Для полегшення збирання суміші води й твердих матеріалів використовуйте вологий фільтр (приладдя), який відділяє рідину від твердих матеріалів.

- Встроміть гумову окрайку (26) у підлогову насадку (28).
- Вимкніть автоматичне очищення фільтра (AFC).

## Збирання рідин

- Щоб увімкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Режим всмоктування».

Відсмоктувач обладнаний датчиками рівня заповнення (35). При досягненні максимального рівня заповнення відсмоктувач вимикається. Переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Вимикання».

Вказівка: при відсмоктуванні непровідних рідин (наприклад, свердлильної емульсії) пилосмок не вимикається при заповненні контейнера. Потрібно постійно перевіряти рівень заповнення і вчасно спорожнювати ємність.

- Щоб вимкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Вимикання».

- Спорожніть ємність (1).

Після вологого відсмоктування для запобігання утворенню плісняви:

- Вийміть плаский складчастий фільтр (24) і дайте йому добре просохнути.
- Зніміть кришку відсмоктувача (10), відкрийте кришку фільтра (34) і дайте обом деталям добре просохнути.