# Eliminação de falhas

- Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema | Solução
--- | ---
A turbina de aspiração não arranca. | Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, proteção, tomada e sensores do nível de enchimento (35).
O seletor do modo de operação (6) encontra-se em "start/stop automático". Colocar o seletor do modo de operação (6) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica ligada à tomada (4).
A turbina de aspiração desliga-se. | Esvaziar o depósito (1).
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o depósito. | Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois dos 5 segundos voltar a ligar.
Limpar os sensores do nível de enchimento (35) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (35) com uma escova.
O poder de aspiração enfraquece. | Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração (29), da mangueira de aspiração (21) ou do filtro de pregas (24).
Substituir saco descartável (23) ou saco do pó.
Engatar corretamente a cobertura do filtro (34).
Colocar corretamente a parte superior (10) e fechar os fechos (11).
Substituir o filtro de pregas (24).
Saída de pó ao aspirar | Verificar a montagem correta do filtro de pregas (24).
Substituir o filtro de pregas (24).
O dispositivo de desligamento automático (aspirar líquidos) não arranca. | Limpar os sensores do nível de enchimento (35) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (35) com uma escova.
O dispositivo de desligamento automático não funciona com líquidos não condutores eletricamente ou na formação de espuma. Verificar regularmente o nível de enchimento.
A limpeza automática do filtro não funciona. | Ativar limpeza do filtro (acionar tecla AFC (3)).
Fechar mangueira de aspiração (21).
Não é possível desligar a limpeza automática do filtro. | Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.
Não é possível ligar a limpeza automática do filtro. | Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.