# 문제 해결

- 문제(예: 필터 파손)가 발생한 경우, 즉시 진공청소기의 전원을 꺼야 합니다. 청소기를 다시 가동하기 전에 문제를 해결해야 합니다.

문제 | 해결 방법
--- | ---
흡입 터빈이 작동하지 않음. | 전원 케이블, 전원 플러그, 퓨즈, 소켓 및 주입 레벨 센서 (35) 를 점검하십시오.
작동 모드 선택 스위치 (6) 가 시작/멈춤 자동 기능에 있음. 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “진공청소기” 위치에 두거나 소켓 (4) 에 연결된 전동공구를 켜십시오.
흡입 터빈 꺼짐. | 용기 (1) 을 비우십시오.
흡입 터빈이 용기를 비운 후에 다시 작동하지 않음. | 진공청소기의 전원을 끄고 5초간 기다렸다가 5초 후에 다시 켜십시오.
주입 레벨 센서 (35) 및 조입 레벨 센서 (35) 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오.
흡입력 약화됨. | 흡입 노즐, 흡입관 (29), 흡입 호스 (21) 또는 필터 (24) 의 장애물을 제거하십시오.
폐기물 봉투 (23) 또는 먼지봉투를 교체하십시오.
필터 커버 (34) 를 제대로 끼우십시오.
진공청소기 뚜껑 (10) 를 제대로 설치하고 뚜껑 (11) 을 닫으십시오.
필터 (24) 를 교체하십시오.
흡입 시 먼지 새어 나옴 | 필터 (24) 가 제대로 장착되었는지 점검하십시오.
필터 (24) 를 교체하십시오.
자동 꺼짐 기능(습식 흡입)이 응답하지 않음. | 주입 레벨 센서 (35) 및 조입 레벨 센서 (35) 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오.
전기 전도가 안되는 액체 또는 거품형성 시 자동꺼짐 기능이 작동하지 않음. 채워진 상태를 지속적으로 점검하십시오.
필터 청소장치가 작동하지 않음. | 필터 청소장치를 활성화시키십시오(AFC 버튼 (3) 을 누르십시오).
흡입 호스 (21) 를 연결하십시오.
자동 필터 청소장치가 꺼지지 않음. | 보쉬 고객 서비스센터에 연락하십시오.
자동 필터 청소장치가 켜지지 않음. | 보쉬 고객 서비스센터에 연락하십시오.