# 技术参数

湿式/干式吸尘器 |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JC3 2..‎
额定电压 | 伏特 | 220–240
额定输入功率 | 瓦 | 1200
频率 | 赫兹 | 50–60
容器容量（毛容量） | 升 | 35
净容积（液体） | 升 | 19
集尘纸袋容量 | 升 | 19
最大真空A)
吸尘器 | 千帕 | 23
涡轮 | 千帕 | 25.4
最大流量A)
吸尘器 | 升/秒 立方米/秒 | 36 0.036
涡轮 | 升/秒 立方米/秒 | 74 0.074
最大吸尘功率 | 瓦 | 1380
折叠式过滤器面积 | 平方米 | 0.615
粉尘等级 |  | L
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 12.2
保护等级 |  | /I
防护类型 |  | IPX4

A)

  使用直径为35 mm和长度为3 m的抽吸软管测量

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

自动启停
额定电压 | 最大功率 | 最小功率
--- | --- | ---
230伏特 | 2200瓦 | 100瓦

说明所连接的电动工具的允许连接功率。
在其他国家的型号上，这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。