# Montaj

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

Emme hortumu tutucu düzeneğinin takılması
Emme hortumunun takılması
Emme aksesuarının takılması
İmha torbasının veya toz torbasının takılması/çıkartılması (kuru emme)
Lastik ucun takılması (ıslak emme)
L-BOXX'a basılması