# Datos técnicos

Aspiradora en húmedo y seco |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Tensión nominal | V | 220–240
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1.200
Frecuencia | Hz | 50–60
Capacidad del depósito (bruta) | l | 35
Volumen neto (líquido) | l | 19
Capacidad del saco colector de polvo | l | 19
Depresión máx.A)
Aspirador | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Caudal máx.A)
Aspirador | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Potencia máx. de aspiración | W | 1.380
Superficie del filtro de pliegues | m² | 0,615
Clase de polvo |  | L
Peso según EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Clase de protección |  | /I
Protección |  | IPX4

A)

  medido con una manguera de aspiración de 35 mm de Ø y 3 m de longitud

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Sistema automático de arranque y parada
Tensión nominal | Máxima potencia | Mínima potencia
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.