# Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60335-2-69 uyarınca belirlenmektedir.

Elektrik süpürgesinin A değerlendirmeli ses basıncı seviyesi tipik olarak şöyledir 70 dB(A). Tolerans K = 3 dB. Çalışma esnasında gürültü seviyesi 80 dB(A) üzerine çıkabilir.

Kulak koruması kullanın!

Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K EN 60335-2-69 uyarınca belirlenmektedir: ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.