# სველი წმენდა (სითხეების შეწოვა)

- არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი აალებადი ან ასაფეთქებელი სითხეების გასაწმენდათ, როგორიცაა ბენზინი, ზეთი, ალკოჰოლი ან გამხსნელები. არ გაწმინდოთ მტვერსასრუტით ცხელი, წვადი ან აფეთქებადი მტვერი. არ იმუშაოთ მტვერსასრუტით აფეთქების საშიშროების მქონე ადგილებში. მტვერს, ორთქლს და სითხეებს შეუძლიათ აალება ან აფეთქება.

- აკრძალულია მტვერსასრუტის გამოყენება წყლის ტუმბოს სახით. მტვერსასრუტი გათვალისწინებულია ჰერის და წყლის ნაზავის შესაწოვად.

მითითება: ფილტრაციის საფეხურის მოთხოვნები (L კლასის მტვერი) დადასტურებული მხოლოდ მშრალი მტვრის მოშორებისთვის.

## მოქმედებების თანმიმდევრობა სველი წმენდის წინ

- გამოიღეთ ნაგვის ტომარა (23) ან მტვრის ტომარა.

მითითება: წყლის და მყარი მასალის ნარევის შესაგროვებლად გამოიყენეთ სველი ფილტრი (აქსესუარი), რომელიც აცალკევებს სითხეს მყარი მასალისგან.

- დააყენეთ რეზინის ნაწიბური (26) იატაკის თავსაცმზე (28).
- გამორთეთ ფილტრის ავტომატური წმენდა (AFC).

## სითხეების შეწოვა

- მტვერსასრუტის ჩასართავად მუშაობის რეჟიმების გადამრთველი დააყენეთ (6) სიმბოლოზე „შეწოვის რეჟიმი“.

მტვერსასრუტი აღჭურვილია სითხის დონის მაჩვენებლებით (35). შევსების მაქსიმალური დონის მიღწევისას მტვერსასრუტი გამოირთობა. რეჟიმების გადამრთველი დააყენეთ (6) სიმბოლოზე „გამორთვა“.

მითითება: გაუმტარი სითხეების შეგროვებისას (მაგ.: საბურღი ემულსია) მტვერსასრუტი არ გამოირთობა კონტეინერის შევსების შემდეგ. შევსება მუდმივად უნდა აკონტროლოთ და დროულად გაავლოთ კონტეინერი.

- მტვერსასრუტის გამოსართავად მუშაობის რეჟიმების გადამრთველი დააყენეთ (6) სიმბოლოზე „გამორთვა“.

- გაავლეთ კონტეინერი (1).

ობის გაჩენისგან თავის არიდების მიზნით სითხის შეწოვის შემდეგ:

- გამოიღეთ ბრტყელი დაკეცილი ფილტრი (24) და გააშრეთ როგორც წესია.
- მოხსენით მტვერსასრუტის თავსახური (34), გახსენით ფილტრის თავსახური (10) და ორივე დეტალი გააშრეთ როგორც წესია.