# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Ονομαστική τάση | V | 220–240
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200
Συχνότητα | Hz | 50–60
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή) | l | 35
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 19
Όγκος σάκου σκόνης | l | 19
Μέγ. υποπίεσηA)
Απορροφητήρας | kPa | 23
Στρόβιλος | kPa | 25,4
Μέγ. παροχήA)
Απορροφητήρας | l/s m³/s | 36 0,036
Στρόβιλος | l/s m³/s | 74 0,074
Μέγ. ισχύς αναρρόφησης | W | 1380
Επιφάνεια πτυχωτού φίλτρου | m² | 0,615
Κατηγορίας σκόνης |  | L
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Κατηγορία προστασίας |  | /I
Βαθμός προστασίας |  | IPX4

A)

  Μετρημένη με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm και 3 m μήκος

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης
Ονομαστική τάση | Μέγιστη ισχύς | Ελάχιστη ισχύς
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.
Στα άλλα ειδικά για κάθε χώρα μοντέλα μπορούν αυτές οι τιμές να αποκλίνουν. Προσέξτε τα στοιχεία στην πρίζα του απορροφητήρα σκόνης.