# Употреба

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Кога ракувате со всисувачот, проверете дали се блокирани тркалцата (14) со сопирачките за тркалца (13), за да се заштити всисувачот од ненамерно тркалање. Пред да работите, тестирајте го функционирањето на тркалата (12) и тркалцата (14) на соодветна површина.

Ставање во употреба
Всисување на суви материјали
Всисување на влажни материи
Автоматско чистење на филтерот