# Suho usisavanje

## Usisavanje nakupljene prašine

Za uključivanje usisavača prekidač za biranje načina rada (6) stavite na simbol „Usisavanje“. |
Za isključivanje usisavača prekidač za biranje načina rada (6) stavite na simbol „Isključivanje“. |

## Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata (vidjeti sliku G)

- Ako se u prostoriju vraća odlazni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka (L). Pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih propisa.

U usisavač je ugrađena utičnica sa zaštitnim kontaktom (4). Na nju možete priključiti vanjski električni alat. Pridržavajte se maksimalno dopuštene priključne snage priključenog električnog alata.

- Montirajte usisni adapter (20).
- Usisni adapter (20) utaknite u usisni nastavak električnog alata.

Napomena: Prilikom rada s električnim alatima kod kojih je dovod zraka u usisno crijevo neznatan (npr. ubodne pile, brusilice itd.), valja otvoriti otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (32) na usisnom adapteru (20). Samo na ovaj način automatsko čišćenje filtra može raditi bez poteškoća.
Okrećite prsten iznad otvora za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (32) do maksimalnog otvora.

Za puštanje automatskog pokretanja/zaustavljanja usisavača u rad prekidač za biranje načina rada (6) stavite na simbol „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. |
Za puštanje usisavača u rad uključite električni alat priključen na utičnicu (4). Usisavač se pokreće automatski.
Isključite električni alat za završetak usisavanja. Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja nastavlja s radom do 15 sekundi kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva.
Za isključivanje usisavača prekidač za biranje načina rada (6) stavite na simbol „Isključivanje“. |