# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur à sec sans-fil | GAS 18V-1
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Contenance (brute) du bac à poussière | l | 0,7
Dépression maxiA) | kPa | 6
Débit maxiA) | l/s | 10
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Accus compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Accus recommandés |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Dépend de l’accu utilisé

B)

  Performances réduites à des températures <0 °C