# Tekniske data

Akku-tørstøvsuger | GAS 18V-1
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Beholdervolumen (brutto) | l | 0,7
Maks. undertrykA) | kPa | 6
Maks. gennemstrømningsmængdeA) | l/s | 10
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.