# مشخصات فنی

جاروبرقی خشک شارژی | ‎GAS 18V-1‎
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
حجم محفظه (ناخالص) | l | 0,7
حداکثر فشار خلاءA) | kPa | 6
حداکثر میزان جریانA) | l/s | 10
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA‎‑Procedure 01:2014‎ | kg | A)1,7–2,3‏
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | ‎GBA 18V…‎ ProCORE18V…‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V… ≤ 8 Ah‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎GAL 36…‎

A)

  بسته به نوع باتری کاربردی

B)

  توان محدود برای دمای ‎<0 °C