# Underhåll och rengöring

- Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

Rengör smutsiga laddkontakter med en torr trasa.

##

Rengör behållaren (6) efter varje användning för att uppnå optimal effekt hos sugen.

- Håll dammsugaren över en lämplig avfallsbehållare.
- Tryck på upplåsningsknappen (7) för att öppna avfallsluckan (8).
- Skaka ur dammbehållaren (6).
- Stäng avfallsluckan (8) så att den snäpper fast hörbart.
- Töm grovsmutsfiltret (1) vid behov och rengör Rotational-Airflow-enheten (17) samt filtret (16).

##

- Vrid grovsmutsfiltret (1) till anslaget i riktning och ta ut det ur dammbehållaren (6).
- Skaka ur grovsmutsfiltret och dammbehållaren över en lämplig avfallsbehållare.
- Sätt in grovsmutsfiltret (1) i filterhållaren (6) och vrid det till anslaget i riktning .

##

- Håll dammsugaren liksom på bilden lätt nedåt så att dammet inte kan falla ur dammbehållaren när du öppnar dammsugaren.
- Tryck på upplåsningsknappen (2) och ta ut dammbehållaren (6) från motorhuset (5) (se bilden E1).
- Grip in i filterurtagen (15) och dra Rotational-Airflow-enheten (17) med filtret (16) ur dammbehållaren (6) (se bild E2).
- Skaka ur dammbehållaren (6) och Rotational-Airflow-enheten (17) över lämplig avfallsbehållare (se bild E3).
- Sätt in Rotational-Airflow-enheten (17) med filtret i dammbehållaren (6) igen.
- Tryck låsfliken (18) uppåt och ta ut filtret (16) (se bilder F1–F2).
- Knacka ut filtret lätt på ett fast underlag för att lossa dammet. Byt ut skadade filter.
- Sätt in rengjorda filter (16) i Rotational-Airflow-enheten (17).
- Häng in dammbehållaren (6) nere i motorhuset (5). Låt dammbehållaren snäppa fast hörbart i motorhuset med lätt tryck.

##

För att kunna förvara dammsugaren och tillbehören utan att de tar för mycket plats kan man använda vägghållaren (19) (tillbehör).

##

För en optimal sugeffekt bör du tömma dammbehållaren (6) och grovsmutsfiltret (1) regelbundet och rengöra Rotational-Airflow-enheten (17) och filtret (16).

Kontrollera följande vid otillräcklig sugeffekt:

- Är dammbehållaren (6) full?
  ▷ Töm dammbehållaren.
- Är grovsmutsfiltret (1) igensatt med smuts?
  ▷ Töm grovsmutsfiltret.
- Är Rotational-Airflow-enheten (17) eller filtret (16) igensatt med damm?
  ▷ Rengör Rotational-Airflow-enheten och filtret.
- Är batteriets (4) kapacitet för svag?
  ▷ Ladda batteriet.

Om sugeffekten inte uppnås efter detta bör du kontakta Bosch-kundtjänsten.