# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les LED vertes de l’indicateur d’état de charge indiquent le niveau de charge de l’accu. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’aspirateur est à l’arrêt.

Pour voir le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l’indicateur d’état de charge ou . L’affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l’accu.

Si aucune LED ne s’allume après avoir appuyé sur le bouton de l’indicateur d’état de charge, l’accu est défectueux et doit être remplacé.

### Batterie de type GBA 18V...

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

### Batterie de type ProCORE18V...

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 5 LED | 80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED | 60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | 40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 20–40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–20 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %