# Tekniset tiedot

Akkukuivaimuri | GAS 18V-1
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Säiliön tilavuus ‌(brutto) | l | 0,7
Maks. alipaineA) | kPa | 6
Maks. virtausA) | l/s | 10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 1,7–2,3A)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  Rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C.