# Imitarvikute paigaldamine (vt joonist B)

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Imilisavarustuse (6) saab ühendada otse tolmumahutiga.

Erinevate imilisavarustuse osade kombineerimisvõimalusi näete jooniselt.

- Ühendage imilisavarustuse osad kindlalt tolmuimeja mahuti (6) ühendusotsakuga ja omavahel.