# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة العاملة بمركم | GAS 18V-1
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 0,7
أقصى ضغط تفريغ A) | كيلو باسكال | 6
أقصى كمية تدفقA) | لتر/ثانية | 10
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ | كجم | A)1,7–2,3
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎ ‏≤ 8 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة <0 °م