# Messa in funzione

- Prima di procedere all’aspirazione, accertarsi che l’unità filtrante sia montata saldamente.

- Utilizzare esclusivamente un filtro integro (privo di screpolature, di fori ecc.). Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.

## Avvio/arresto

- Per accendere l’aspiratore, premere il tasto di accensione/spegnimento (3).
- Per spegnere l’aspiratore, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (3).