# Hooldus ja puhastamine

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

- Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.

Määrdunud laadimiskontakte puhastage kuiva lapiga.

##

Puhastage tolmumahutit (6) pärast igat kasutuskorda, selleks et saada tolmuimeja optimaalset jõudlust.

- Hoidke tolmuimejat sobiva jäätmemahuti kohal.
- Vajutage lukustuse vabastusnupule (7), et avada jäätmekäitluse luuk (8).
- Raputage tolmumahuti (6) tühjaks.
- Sulgege jäätmekäitluse luuk (8) selliselt, et see kuuldavalt fikseeruks.
- Juhul kui see vajalik on, siis tühjendage jämeda mustuse filter (1) ja puhastage pöörleva õhuvoolu üksus (17) ning filter (16).

##

- Pöörake jämeda mustuse filtrit (1) kuni piirikuni suunas ja võtke see tolmumahutist (6) välja.
- Raputage jämeda mustuse filter ja tolmumahuti sobiva jäätmemahuti kohal tühjaks.
- Pistke jämeda mustuse filter (1) tolmumahuti (6) sisse ja pöörake seda kuni piirikuni suunas.

##

- Hoidke tolmuimejat, nagu joonisel on kujutatud, kergelt allapoole, selleks et tolmuimeja avamisel ei saaks tolm tolmumahutist välja kukkuda.
- Vajutage lukustuse vabastusnuppu (2) ja võtke tolmumahuti (6) mootori korpuse(5) küljest ära (vt joonist E1).
- Haarake filtri käepidemetest (15) kinni ja tõmmake pöörleva õhuvoolu üksus (17) koos filtriga (16) tolmumahutist (6) välja (vt joonist E2).
- Raputage tolmumahuti (6) ja pöörleva õhuvoolu üksus (17) sobiva jäätmemahuti kohal tühjaks (vt joonist E3).
- Pange pöörleva õhuvoolu üksus (17) koos filtriga uuesti tolmumahuti (6) sisse.
- Vajutage lukustuslapatsit (18) ülespoole ja võtke filter (16) ära (vt jooniseid F1–F2).
- Koputage filter tugeva aluspinna peal kergelt tühjaks, selleks et tolmu lahti päästa. Vahetage kahjustatud filter välja.
- Pange puhastatud filter (16) pöörleva õhuvoolu üksuse (17) sisse.
- Riputage tolmumahuti (6) altpoolt mootori korpuse (5) sisse. Laske tolmumahutil kerge surve all kuuldavalt mootori korpusesse fikseeruda.

##

Selleks et tolmuimejat ja tolmuimeja tarvikuid ruumisäästvalt hoida, saate te kasutada seinahoidikut (19) (tarvikut).

##

Optimaalse imemisvõimsuse tarbeks tühjendage regulaarselt tolmumahuti (6) ja jämeda mustuse filter (1) ning puhastage regulaarselt pöörleva õhuvoolu üksus (17) ja filter (16).

Kui imemisvõimsus on ebapiisav, kontrollige järgmist.

- Kas tolmumahuti (6) on täis?
  ▷ Tühjendage tolmumahuti.
- Kas jämeda mustuse filter (1) on mustusega täitunud?
  ▷ Tühjendage jämeda mustuse filter.
- Kas pöörleva õhuvoolu üksus (17) või filter (16) on tolmuga täitunud?
  ▷ Puhastage pöörleva õhuvoolu üksus ja filter.
- Kas aku (4) mahtuvus on liiga väike?
  ▷ Laadige akut.

Kui seejärel imemisjõudlust ei saavutata, siis pöörduge ettevõtte Bosch klienditeeninduse poole.