# 제품 사양

충전 건식 청소기 | GAS 18V-1
--- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
용기 용량(전체) | l | 0.7
최대 진공A) | kPa | 6
최대 유량A) | l/s | 10
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 1.7−2.3A)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
권장 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  사용하는 배터리에 따라 상이

B)

  온도 <0 °C일 때 출력 제한