# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық құрғақ шаңсорғыш | GAS 18V-1
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Контейнер көлемі (брутто) | л | 0,7
Макс. вакуумA) | кПa | 6
Макс. өткізу көлеміA) | л/с | 10
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 1,7–2,3A)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген