# Технички податоци

Батериски всисувач за суво всисување | GAS 18V-1
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Волумен на садот (бруто) | l | 0,7
макс. потпритисокA) | kPa | 6
макс. количина на протокA) | l/s | 10
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеB) и при складирање | °C | –20 … +50
Компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  Ограничена јачина при температури <0 °C.