# Tehnilised andmed

Akuga kuivtolmuimeja | GAS 18V-1
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Mahuti maht (bruto) | l | 0,7
max alarõhkA) | kPa | 6
max läbivoolukogusA) | l/s | 10
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 1,7–2,3A)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.