# Technische Daten

Akku-Trockensauger | GAS 18V-1
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Behältervolumen (brutto) | l | 0,7
max. UnterdruckA) | kPa | 6
max. DurchflussmengeA) | l/s | 10
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
kompatible Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C