# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

- Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezračevalne reže vedno čisti.

Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.

Umazane polnilne kontakte očistite s suho krpo.

##

Zbiralnik za prah (6) očistite po vsaki uporabi, da ohranite optimalno zmogljivost sesalnika.

- Sesalnik pridržite nad ustreznim košem za smeti.
- Pritisnite na sprostitveno tipko (7), da odprete pokrov za praznjenje (8).
- Izpraznite zbiralnik za prah (6).
- Pokrov za praznjenje (8) zaprite tako, da se slišno zaskoči.
- Če je potrebno, izpraznite filter za grobo umazanijo (1) in očistite enoto pretočnega zraka (17) ter filter (16).

##

- Filter za grobo umazanijo (1) zavrtite do prislona v smeri in ga izvzemite iz zbiralnika za prah (6).
- Vsebino filtra za grobo umazanijo in zbiralnika za prah stresite v ustrezen koš za smeti.
- Filter za grobo umazanijo (1) namestite v zbiralnik za prah (6) in ga zavrtite do prislona v smeri .

##

- Sesalnik pridržite tako kot na sliki, da je obrnjen rahlo navzdol, saj se lahko v nasprotnem primeru ob odprtju iz zbiralnika lahko strese prah.
- Pritisnite na sprostitveno tipko (2) in snemite zbiralnik za prah (6) z ohišja motorja (5) (glejte sliko E1).
- Primite za ročaja filtra (15) in enoto pretočnega zraka (17) s filtrom (16) povlecite iz zbiralnika za prah (6) (glejte sliko E2).
- Vsebino zbiralnika za prah (6) in enote pretočnega zraka (17) stresite v ustrezen koš za smeti (glejte sliko E3).
- Enoto pretočnega zraka (17) s filtrom znova namestite v zbiralnik za prah (6).
- Zapiralno vezico (18) potisnite navzgor in izvzemite filter (16) (glejte slike F1–F2).
- S filtrom rahlo potolcite po trdni podlagi, da iz njega odstranite prah. Zamenjajte poškodovan filter.
- Namestite očiščen filter (16) v enoto pretočnega zraka (17).
- Namestite posodo za prah (6) na spodnjo stran ohišja motorja (5). Posoda za prah se mora z rahlim pritiskom slišno zaskočiti v ohišje motorja.

##

Da bodo spravljen sesalnik in sesalni pribor zasedali čim manj prostora, lahko uporabite stensko držalo (19) (pribor).

##

Za optimalno sesalno moč redno izpraznite posodo za prah (6) in filter za grobo umazanijo (1) ter redno očistite enoto pretočnega zraka (17) in filter (16).

Pri nezadostni moči sesanja preverite naslednje:

- Ali je zbiralnik za prah (6) poln?
  ▷ Izpraznite zbiralnik za prah.
- Ali je filter za grobo umazanijo (1) zamašen s prahom?
  ▷ Izpraznite filter za grobo umazanijo.
- Ali sta enota pretočnega zraka (17) ali filter (16) zamašena s prahom?
  ▷ Očistite enoto pretočnega zraka in filter.
- Ali akumulatorska baterija (4) ni dovolj zmogljiva?
  ▷ Napolnite akumulatorsko baterijo.

Če po tem ne dosežete sesalne moči, se obrnite na servisno službo▷ Bosch.