# Tehnični podatki

Akumulatorski sesalnik za suho sesanje | GAS 18V-1
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Prostornina zbiralnika (bruto) | l | 0,7
največji podtlakA) | kPa | 6
največji pretokA) | l/s | 10
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.