# Dati tecnici

Aspiratore a secco a batteria | GAS 18V-1
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Capacità contenitore (lorda) | l | 0,7
Depressione max.A) | kPa | 6
Portata max.A) | l/s | 10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  in funzione della batteria utilizzata

B)

  Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.