# Indikácia stavu nabitia akumulátora

Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zobrazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je vysávač vypnutý.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor vybratý.

Ak po stlačení tlačidla indikácie stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

### Typ akumulátora GBA 18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | 60–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 30–60 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–30 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %

### Typ akumulátora ProCORE18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 5× zelená | 80–100 %
Trvalé svietenie 4× zelená | 60–80 %
Trvalé svietenie 3× zelená | 40–60 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 20–40 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %