# Montare l’accessorio di aspirazione (vedere fig. B)

- Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Con tale precauzione, si eviterà che l’aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

L’accessorio di aspirazione è innestabile direttamente sul contenitore per la polvere (6).

Le possibilità di combinazione fra i vari elementi accessori di aspirazione sono indicate nell’illustrazione.

- Innestare saldamente gli elementi accessori di aspirazione nell’attacco del contenitore per la polvere (6) ed uno all’interno dell’altro.