# Huolto ja puhdistus

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätöjä, vaihdat tarvikeosia tai viet imurin säilytykseen. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

- Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Puhdista imurin runko kostealla liinalla säännöllisin väliajoin.

Puhdista likaiset latauskoskettimet kuivalla liinalla.

##

Puhdista pölysäiliö (6) jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta imurin suorituskyky pysyy optimaalisena.

- Pidä imuria sopivan jätesäiliön päällä.
- Paina vapautuspainiketta (7), joka avaa tyhjennysluukun (8).
- Ravistele pölysäiliö (6) tyhjäksi.
- Napsauta tyhjennysluukku (8) kuuluvasti kiinni.
- Tarvittaessa tyhjennä karkean lian suodatin (1) ja puhdista Rotational-Airflow-yksikkö (17) sekä suodatin (16).

##

- Käännä karkean lian suodatinta (1) suuntaan rajoittimeen asti ja ota se pois pölysäiliöstä (6).
- Ravistele karkean lian suodatin ja pölysäiliö tyhjiksi sopivan jäteastian päällä.
- Asenna karkean lian suodatin (1) pölysäiliöön (6) ja käännä sitä suuntaan rajoittimeen asti.

##

- Pidä imuria kuvan mukaisesti hieman alaspäin kallellaan, jotta pöly ei pääse putoamaan pölysäiliöstä, kun imuri avataan.
- Paina vapautuspainiketta (2) ja ota pölysäiliö (6) pois moottorin rungosta (5) (katso kuva E1).
- Ota kiinni suodatinkahvoista (15) ja vedä Rotational-Airflow-yksikkö (17) ja suodatin (16) ulos pölysäiliöstä (6) (katso kuva E2).
- Ravistele pölysäiliö (6) ja Rotational-Airflow-yksikkö (17) tyhjiksi sopivan jäteastian päällä (katso kuva E3).
- Asenna Rotational-Airflow-yksikkö (17) ja suodatin takaisin pölysäiliöön (6).
- Paina lukitusnokkaa (18) ylöspäin ja ota suodatin (16) pois (katso kuvat F1–F2).
- Irrota pöly suodattimesta koputtelemalla sitä varovasti tukevaa alustaa vasten. Vaihda vaurioitunut suodatin.
- Asenna puhdistettu suodatin (16) Rotational-Airflow-yksikköön (17).
- Yhdistä pölysäiliö (6) alakautta moottorin runkoon (5). Napsauta pölysäiliö kiinni moottorin runkoon painamalla kevyesti.

##

Imurin ja tarvikkeiden tilaasäästävään säilytykseen voit käyttää seinäpidikettä (19) (lisätarvike).

##

Optimaalisen imutehon takaamiseksi tyhjennä pölysäliö(6) ja karkean lian suodatin (1) sekä puhdista Rotational-Airflow-yksikkö (17) ja suodatin (16) säännöllisin väliajoin.

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko pölysäiliö (6) täynnä?
  ▷ Tyhjennä pölysäiliö.
- Onko karkean lian suodatin (1) lian tukkima?
  ▷ Tyhjennä karkean lian suodatin.
- Onko Rotational-Airflow-yksikkö (17) tai suodatin (16) lian tukkima?
  ▷ Puhdista Rotational-Airflow-yksikkö ja suodatin.
- Onko akun (4) kapasiteetti vähissä?
  ▷ Lataa akku.

Jos imuteho ei parane, käänny Bosch-huollon puoleen.