# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Fjern akkuen, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

- Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Rengør støvsugerkabinettet en gang imellem med en fugtig klud.

Rengør snavsede ladekontakter med en tør klud.

##

Rengør støvbeholderen (6) efter hver brug for at sikre, at støvsugeren fungerer optimalt.

- Hold støvsugeren over en egnet affaldsbeholder.
- Tryk på oplåsningsknappen (7) for at åbne bortskaffelsesklappen (8).
- Ryst støvbeholderen (6) for at tømme den.
- Luk bortskaffelsesklappen (8), så den går hørbart i indgreb.
- Tøm om nødvendigt grovsmudsfilteret (1), og rengør Rotational-Airflow-enheden (17) og filteret (16).

##

- Drej grovsmudsfilteret (1) til anslag i retningen , og tag det ud af støvbeholderen (6).
- Ryst grovsmudsfilteret og støvbeholderen over en egnet affaldsbeholder.
- Sæt grovsmudsfilteret (1) i støvbeholderen (6), og drej det til anslag i retningen .

##

- Hold støvsugeren let nedad som vist, så støvet ikke falder ud af støvbeholderen, når støvsugeren åbnes.
- Tryk på oplåsningsknappen (2), og tag støvbeholderen (6) af motorhuset (5) (se billede E1).
- Tag fat i filtergrebet (15), og træk Rotational-Airflow-enheden (17) med filteret (16) ud af støvbeholderen (6) (se billede E2).
- Ryst støvbeholderen (6) og Rotational-Airflow-enheden (17) over en egnet affaldsbeholder (se billede E3).
- Sæt Rotational-Airflow-enheden (17) med filteret i støvbeholderen (6) igen.
- Tryk låselasken (18) opad, og tag filteret (16) ud (se billede F1–F2).
- Bank filteret let mod et fast underlag for at løsne støvet. Udskift filteret, hvis det er beskadiget.
- Sæt det rengjorte filter (16) ind i Rotational-Airflow-enheden (17).
- Hægt støvbeholderen (6) fast nederst i motorhuset (5). Tryk let på støvbeholderen, så den går hørbart i indgreb i motorhuset.

##

For at spare plads ved opbevaring af støvsuger og støvsugertilbehør kan du bruge vægholderen (19) (tilbehør).

##

For at sikre en optimal sugeydelse skal du tømme støvbeholderen (6) og grovsmudsfilteret (1) og rengøre Rotational-Airflow-enheden (17) og filteret (16) jævnligt.

Kontrollér ved utilstrækkelig sugeydelse:

- Er støvbeholderen (6) fuld?
  ▷ Tøm støvbeholderen.
- Er grovsmudsfilteret (1) meget snavset?
  ▷ Tøm grovsmudsfilteret.
- Er Rotational-Airflow-enheden (17) eller filteret (16) meget støvet?
  ▷ Rengør Rotational-Airflow-enheden og filteret.
- Er akku-kapaciteten (4) for lav?
  ▷ Oplad akkuen.

Hvis sugeydelsen derefter stadig ikke opnås, skal du kontakte Bosch-kundeservice.