# Održavanje i čišćenje

- Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

- Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.

Zaprljane kontakte za punjenje očistite suhom krpom.

##

Spremnik za prašinu (6) očistite nakon svake uporabe kako biste postigli optimalan učinak usisavanja.

- Držite usisavač iznad prikladne kante za smeće.
- Pritisnite tipku za deblokadu (7) za otvaranje poklopca (8).
- Istresite spremnik za prašinu (6).
- Zatvorite poklopac (8) tako da se čujno uglavi.
- Ako je potrebno, ispraznite filtar za krupnu nečistoću (1) i očistite Rotational Airflow jedinicu (17) i filtar (16).

##

- Okrećite filtar za krupnu nečistoću (1) do graničnika u smjeru i izvadite ga iz spremnika za prašinu (6).
- Istresite filtar za krupnu nečistoću i spremnik za prašinu iznad prikladne kante za smeće.
- Stavite filtar za krupnu nečistoću (1) u spremnik za prašinu (6) i okrećite ga do graničnika u smjeru .

##

- Usisavač nagnite lagano prema dolje kako se prašina ne bi mogla istresti iz spremnika za prašinu pri otvaranju usisavača kako je prikazano na slici.
- Pritisnite tipku za deblokadu (2) i skinite spremnik za prašinu (6) s kućišta motora (5) (vidjeti sliku E1).
- Držite za ručke filtra (15) i izvucite Rotational Airflow jedinicu (17) s filtrom (16) iz spremnika za prašinu (6) (vidjeti sliku E2).
- Istresite spremnik za prašinu (6) i Rotational Airflow jedinicu (17) iznad prikladne kante za smeće (vidjeti sliku E3).
- Ponovno umetnite Rotational Airflow jedinicu (17) s filtrom u spremnik za prašinu (6).
- Pritisnite spojnicu za blokiranje (18) prema gore i izvadite filtar (16) (vidjeti slike F1–F2).
- Lagano protresite filtar na čvrstoj podlozi kako biste odvojili prašinu. Zamijenite oštećeni filtar.
- Umetnite očišćeni filtar (16) u Rotational Airflow jedinicu (17).
- Objesite spremnik za prašinu (6) dolje u kućište motora (5). Lagano ga pritisnite da se čujno uglavi u kućište motora.

##

Za spremanje usisavača i usisnog pribora da ne zauzimaju puno prostora možete upotrijebiti zidni držač (19) (pribor).

##

Za optimalnu usisnu snagu redovito ispraznite spremnik za prašinu (6) i filtar za krupnu nečistoću (1) te redovito očistite Rotational Airflow jedinicu (17) i filtar (16).

Kod nedovoljnog učinka usisavanja provjerite slijedeće:

- Je li spremnik za prašinu (6) pun?
  ▷ Ispraznite spremnik za prašinu.
- Je li filtar za krupnu nečistoću (1) pun nečistoće?
  ▷ Ispraznite filtar za krupnu nečistoću.
- Jesu li Rotational Airflow jedinica (17) ili filtar (16) puni prašine?
  ▷ Očistite Rotational Airflow jedinicu i filtar.
- Je li kapacitet aku-baterije (4) premali?
  ▷ Napunite aku-bateriju.

Ako se i nakon toga ne može postići učinak usisavanja, obratite se Bosch servisnoj službi.