# Dados técnicos

Aspirador de sólidos sem fio | GAS 18V-1
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Capacidade do depósito ‌(bruto) | l | 0,7
Vácuo máx.A) | kPa | 6
Fluxo máx.A) | l/s | 10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C