# 보수 정비 및 유지

- 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

- 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

가끔씩 젖은 천으로 청소기 케이스를 닦아줍니다.

접촉부가 지저분하면 이를 마른 천으로 닦아줍니다.

##

진공청소기의 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 사용할 때마다 먼지 용기 (6) 를 청소하는 것이 좋습니다.

- 적합한 쓰레기통 위에서 청소기를 들고 계십시오.
- 먼지 배출 덮개 (8) 를 열려면 잠금해제 버튼 (7) 을 누르십시오.
- 먼지 용기 (6) 를 털어주십시오.
- 먼지 배출 덮개 (8) 가 맞물려 잠기는 소리가 나도록 잠그십시오.
- 필요한 경우, 큰 입자 오염물 필터 (1) 를 비운 후 Rotational-Airflow 유닛 (17) 및 필터 (16) 를 청소하십시오.

##

- 큰 입자 오염물 필터 (1) 를 방향으로 끝까지 돌린 다음, 먼지 용기 (6) 에서 필터를 분리하십시오.
- 큰 입자 오염물 필터 및 먼지 용기를 적합한 쓰레기통 위에서 털어주십시오.
- 큰 입자 오염물 필터 (1) 를 먼지 용기 (6) 에 끼운 후, 방향으로 끝까지 돌리십시오.

##

- 그림에 제시된 바와 같이 청소기를 열 때 먼지 용기에서 먼지가 떨어지지 않도록 청소기의 약간 아래쪽을 잡으십시오.
- 잠금해제 버튼 (2) 을 누른 후 먼지 용기 (6) 를 모터 케이스 (5) 에서 빼내십시오(그림 E1 참조).
- 필터 손잡이 (15) 를 잡고 Rotational-Airflow 유닛 (17) 을 필터 (16) 와 함께 먼지 용기 (6) 에서 당겨 빼내십시오(그림 E2 참조).
- 먼지 용기 (6) 및 Rotational-Airflow 유닛 (17) 을 적합한 쓰레기통 위에서 털어주십시오(그림 E3 참조).
- Rotational-Airflow 유닛 (17) 을 필터와 함께 다시 먼지 용기 (6) 에 끼우십시오.
- 잠금 탭 (18) 을 위쪽으로 누른 후 필터 (16) 를 분리하십시오(그림 F1–F2 참조).
- 필터를 단단한 바닥에 가볍게 두드려 먼지를 털어 내십시오. 손상된 필터는 교체하시기 바랍니다.
- 적합한 필터 (16) 를 Rotational-Airflow 유닛 (17) 에 끼우십시오.
- 먼지 용기 (6) 아래쪽을 모터 케이스 (5) 에 거십시오. 약간의 힘을 가해 먼지 용기가 모터 케이스에 맞물려 잠기도록 하십시오.

##

청소기 및 흡입 액세서리를 최소한의 공간에서 보관하려면, 벽 홀더 (19) (액세서리)를 사용하십시오.

##

흡입 출력을 최적화하려면 먼지 용기 (6) 및 큰 입자 오염물 필터 (1) 를 주기적으로 비우고, Rotational-Airflow 유닛 (17) 및 필터 (16) 를 정기적으로 청소하십시오.

흡입 출력이 부족한 경우 점검 사항:

- 먼지 용기 (6) 가 가득찼습니까?
  ▷ 먼지 용기를 비우십시오.
- 큰 입자 오염물 필터 (1) 가 오염물로 막혀있습니까?
  ▷ 큰 입자 오염물 필터를 비우십시오.
- Rotational-Airflow 유닛 (17) 또는 필터 (16) 가 먼지로 막혀있습니까?
  ▷ Rotational-Airflow 유닛 및 필터를 청소하십시오.
- 배터리 (4) 용량이 많이 부족합니까?
  ▷ 배터리를 충전하십시오.

그래도 흡입 성능이 개선되지 않으면, Bosch 고객 서비스 센터에 문의해주십시오.