# Dane techniczne

Odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho | GAS 18V-1
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 0,7
Maks. podciśnienieA) | kPa | 6
Maks. przepływ powietrzaA) | l/s | 10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.