# Tehniskie parametri

Akumulatora vakuumsūcējs sausai uzsūkšanai | GAS 18V-1
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 0,7
Maks. gaisa retinājumsA) | kPa | 6
Maks. gaisa plūsmaA) | l/s | 10
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāB) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.