# Tehnički podaci

Akumulatorski usisavač za suho usisavanje | GAS 18V-1
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 0,7
maks. podtlakA) | kPa | 6
maks. protočna količinaA) | l/s | 10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.