# Поддържане и почистване

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

- За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните й отвори чисти.

Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.

Замърсени контактни клеми почиствайте със суха кърпа.

##

Почиствайте прахоуловителната кутия (6) след всяка употреба, за да постигнете оптималната производителност на прахосмукачката.

- Задръжте прахосмукачката над подходящ кош за отпадъци.
- Натиснете освобождаващия бутон (7) за отваряне на клапата за изхвърляне на отпадъци (8).
- Изтръскайте прахоуловителната кутия (6).
- Затворете прахоуловителната кутия (8) така, че да прищрака.
- Ако е необходимо, изпразнете филтъра за едри отпадъци (1) и почистете модула за Rotational-Airflow (17), както и филтъра (16).

##

- Завъртете до упор филтъра за едри отпадъци (1) в посоката и го извадете от прахоуловителната кутия (6).
- Изтръскайте филтъра за едри отпадъци и прахоуловителната кутия над подходящ съд за отпадъци.
- Пъхнете филтъра за едри отпадъци (1) в прахоуловителната кутия (6) и завъртете до упор в посоката .

##

- Задръжте прахосмукачката леко надолу, за да не изпаднат боклуци от прахоуловителната кутия при отваряне на прахосмукачката.
- Натиснете бутона за отключване (2) и извадете прахоуловителната кутия (6) от корпуса на мотора (5) (вж. фиг. E1).
- Захванете дръжките на филтъра (15) и изтеглете модула за Rotational-Airflow (17) с филтъра (16) от прахоуловителната кутия (6) (вж. фиг. E2).
- Изтръскайте прахоуловителната кутия (6) и модула за Rotational Airflow (17) над подходящ съд за отпадъци (вж. фиг. E3).
- Отново поставете модула за Rotational-Airflow (17) с филтъра в прахоуловителната кутия (6).
- Натиснете езичето за захващане (18) нагоре и свалете филтъра (16) (вж. фиг. F1–F2).
- Изтръскайте леко филтъра върху твърда повърхност, за да падне прахът. Сменяйте повредения филтър.
- Поставете почистения филтър (16) в модула на Rotational-Airflow (17).
- Закачете прахоуловителната кутия (6) отдолу в корпуса на мотора (5). Оставете прахоуловителната кутия с лек натиск да прищрака в корпуса на мотора.

##

За да съхранявате прахосмукачката и принадлежностите с пестене на място, можете да използвате стойката за стена (19) (принадлежност).

##

За оптимална мощност изпразвайте редовно прахоуловителната кутия (6) и филтъра за едри отпадъци (1) и почиствайте редово модула за Rotational-Airflow (17) и филтъра (16).

При намалена мощност на засмукване проверете:

- Дали прахоуловителната кутия (6) е пълна?
  ▷ Изпразнете прахоуловителната кутия.
- Филтърът за едри отпадъци (1) задръстен ли е от мръсотия?
  ▷ Изпразнете филтъра за едри отпадъци.
- Дали модулът за Rotational-Airflow (17) или филтърът (16) са задръстени с прах?
  ▷ Почистете модула за Rotational-Airflow и филтъра.
- Дали капацитетът на акумулаторната батерия (4) не е твърде нисък?
  ▷ Заредете акумулаторната батерия.

Ако мощността на засмукване след това не се достигне, се обърнете към клиентската служба на Bosch.