# Maintenance et nettoyage

- Retirez l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Nettoyez de temps en temps le carter de l’aspirateur avec un chiffon humide.

Nettoyez avec un chiffon sec les contacts de charge quand ils sont sales.

##

Pour que l’aspirateur conserve sa capacité d’aspiration maximale, nettoyez le sac à poussière (6) après chaque utilisation.

- Maintenez l’aspirateur au-dessous d’un récipient approprié.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (7) pour ouvrir le volet de vidage (8).
- Secouez le bac à poussière (6).
- Fermez le volet de vidage (8) jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible.
- Si nécessaire, videz le filtre grossier (1) et nettoyez l’unité Rotational Airflow (17) ainsi que le filtre (16).

##

- Tournez le filtre grossier (1) jusqu’en butée dans le sens et dégagez-le du bac à poussière (6).
- Secouez le filtre grossier et le bac à poussière au-dessus d’un conteneur à déchets approprié.
- Insérez le filtre grossier (1) dans le bac à poussière (6) et tournez-le jusqu’en butée dans le sens .

##

- Penchez l’aspirateur légèrement vers le bas comme représenté sur la figure afin que la poussière présente dans le bac ne tombe pas lors de l’ouverture de l’aspirateur.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (2) et séparez le bac à poussière (6) du carter moteur (5) (voir figure E1).
- Saisissez les languettes (15) et dégagez l’unité Rotational Airflow (17) avec le filtre (16) du bac à poussière (6) (voir figure E2).
- Secouez le bac à poussière (6) et l’unité Rotational Airflow (17) au-dessus d’un conteneur à déchets approprié (voir figure E3).
- Réinsérez l’unité Rotational Airflow (17) avec le filtre dans le bac à poussière (6).
- Poussez la patte de déverrouillage (18) vers le haut et retirez le filtre (16) (voir figures F1–F2).
- Tapotez légèrement le filtre contre une surface solide pour faire tomber la poussière. Remplacez le filtre s’il est endommagé.
- Insérez le filtre (16) nettoyé dans l’unité Rotational Airflow (17).
- Emboîtez en bas le bac à poussière (6) dans le carter moteur (5). Appliquez le bac à poussière contre le carter moteur en exerçant une légère pression jusqu’à son enclenchement audible.

##

Pour ranger l’aspirateur et ses accessoires de manière compacte, vous pouvez utiliser le support mural (19) (accessoire non fourni).

##

Pour toujours disposer de la puissance d’aspiration maximale, videz régulièrement le bac à poussière (6) et le filtre grossier (1) et nettoyez régulièrement l’unité Rotational Airflow (17) et le filtre (16).

Au cas où la puissance d’aspiration est insuffisante, contrôlez les points suivants :

- Le bac à poussière (6) est-il plein ?
  ▷ Videz le bac à poussière.
- Le filtre grossier (1) est-il colmaté par de la poussière ou des saletés ?
  ▷ Videz le filtre grossier.
- L’unité Rotational Airflow (17) et/ou le filtre (16) sont-ils colmatés par de la poussière ou des saletés ?
  ▷ Nettoyez l’unité Rotational Airflow et le filtre.
- La capacité de l’accu (4) est-elle trop faible ?
  ▷ Rechargez l’accu.

Au cas où la puissance d’aspiration reste malgré tout insuffisante, adressez-vous au service après-vente Bosch.