# Teknik veriler

Akülü kuru elektrikli süpürge | GAS 18V-1
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Hazne hacmi (brüt) | l | 0,7
maks. alçak basınçA) | kPa | 6
maks. akış miktarıA) | l/sn | 10
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 1,7–2,3A)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans