# Puesta en marcha

- Antes de comenzar con la aspiración, asegúrese que la unidad de filtro esté correctamente montada.

- Use sólo un filtro sin daños (sin fisuras, sin agujeros pequeños, etc.). Cambie inmediatamente un filtro dañado.

## Interruptor de conexión/desconexión

- Para conectar el aspirador presione la tecla de conexión/desconexión (3).
- Para desconectar el aspirador presione de nuevo la tecla de conexión/desconexión (3).