# Технически данни

Акумулаторна прахосмукачка за сухо засмукване | GAS 18V-1
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Обем на контейнера (бруто) | l | 0,7
макс. вакуумA) | kPa | 6
макс. количество на протичанеA) | l/s | 10
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
разрешена температура на околната среда при работаB) и при складиране | °C | –20 … +50
съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.