# Технічні дані

Акумуляторний пилосмок для сухого прибирання | GAS 18V-1
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Місткість ємності (брутто) | л | 0,7
Макс. розрідженняA) | кПа | 6
Макс. пропускна здатністьA) | л/с | 10
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,7–2,3A)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 A•год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.