# Manutenzione e pulizia

- Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Con tale precauzione, si eviterà che l’aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

- Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l’aspiratore e le fessure di aerazione pulite.

Pulire occasionalmente il corpo dell’aspiratore con un panno inumidito.

Qualora sui contatti di carica vi sia sporcizia, pulirli con un panno asciutto.

##

Pulire il contenitore della polvere (6) dopo ogni utilizzo, per mantenere ottimale l’efficienza dell’aspiratore.

- Tenere l'aspiratore sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo.
- Premere il tasto di sbloccaggio (7) per aprire lo sportello di smaltimento (8).
- Scuotere il contenitore della polvere (6).
- Chiudere lo sportello di smaltimento (8) sino a farlo scattare udibilmente in posizione.
- Se necessario, svuotare il filtro per sporco grossolano (1) e pulire l'unità Rotational-Airflow (17) nonché il filtro (16).

##

- Ruotare il filtro per sporco grossolano (1) fino in battuta in direzione e rimuoverlo dal contenitore della polvere (6).
- Scuotere il filtro per sporco grossolano e il contenitore della polvere sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo.
- Innestare il filtro per sporco grossolano (1) nel contenitore della polvere (6) e ruotarlo fino in battuta in direzione .

##

- Tenere l'aspiratore leggermente verso il basso come illustrato in modo che la polvere non possa fuoriuscire dal contenitore della polvere quando l'aspiratore viene aperto.
- Premere il tasto di sbloccaggio (2) e rimuovere il contenitore della polvere (6) dalla carcassa motore (5) (vedere immagine E1).
- Afferrare le impugnature del filtro (15) ed estrarre l'unità Rotational-Airflow (17) con il filtro (16) dal contenitore della polvere (6) (vedere figura E2).
- Scuotere il contenitore della polvere (6) e l'unità Rotational-Airflow (17) sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo (vedere figura E3).
- Inserire nuovamente l'unità Rotational-Airflow (17) con il filtro nel contenitore della polvere (6).
- Premere il listello di bloccaggio (18) verso l'alto e rimuovere il filtro (16) (vedere figura F1–F2).
- Per distaccare la polvere, battere leggermente il filtro su una superficie solida. Sostituire il filtro, qualora sia danneggiato.
- Inserire il filtro pulito (16) nell'unità Rotational-Airflow (17).
- Agganciare il contenitore della polvere (6) in basso nella carcassa motore (5). Fare in modo che il contenitore della polvere scatti udibilmente in posizione nella carcassa motore esercitando una leggera pressione.

##

Per stivare aspiratore e relativi accessori in poco spazio, è possibile utilizzare il supporto a parete (19) (accessorio).

##

Per una potenza di aspirazione ottimale, a intervalli regolari svuotare il contenitore della polvere (6) e il filtro per sporco grossolano (1) nonché pulire l'unità Rotational-Airflow (17) e il filtro (16).

In caso di insufficiente potenza di aspirazione, verificare quanto segue:

- Il contenitore della polvere (6) è pieno?
  ▷ Svuotare il contenitore della polvere.
- Il filtro per sporco grossolano (1) è intasato di sporcizia?
  ▷ Svuotare il filtro per sporco grossolano.
- L'unità Rotational-Airflow (17) o il filtro (16) sono intasati di polvere?
  ▷ Pulire l'unità Rotational-Airflow e il filtro.
- La capacità della batteria (4) è insufficiente?
  ▷ Caricare la batteria.

Se la potenza di aspirazione non viene ancora raggiunta, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti Bosch.