# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας | GAS 18V-1
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή) | l | 0,7
Μέγιστη υποπίεσηA) | kPa | 6
Μέγιστη παροχήA) | l/s | 10
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C