# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، باتری را جدا کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

- جاروبرقی و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.

بدنه جاروبرقی را گاه به گاه با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

کنتاکت های شارژ آلوده شده را توسط یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

##

محفظه گرد و غبار (6) را پس از هر بار استفاده، تمیز کنید تا توان بهینه جاروبرقی حفظ شود.

- جاروبرقی را روی یک سطل زباله مناسب نگه دارید.
- دکمه آزاد کننده قفل (7) را برای باز کردن درپوش مواد زائد (8) فشار دهید.
- محفظه گرد و غبار (6) را بتکانید.
- درپوش مواد زائد (8) را طوری ببندید که صدای جا افتادنش شنیده شود.
- در صورت لزوم، فیلتر ذرات خاک درشت (1) را خالی کنید و واحد Rotational Airflow‏ (17) و همچنین فیلتر (16) را تمیز کنید.

##

- فیلتر ذرات خاک درشت (1) را تا انتها در جهت بچرخانید و آن را از محفظه گرد و غبار (6) خارج کنید.
- فیلتر ذرات خاک درشت و محفظه گرد و غبار را روی یک سطل زباله مناسب بتکانید.
- فیلتر ذرات خاک درشت (1) را وارد محفظه گرد و غبار (6) کنید و آن را تا انتها در جهت بچرخانید.

##

- جاروبرقی را مانند شکل به آرامی به سمت پایین نگه دارید تا از این طریق هنگام باز کردن جاروبرقی، گرد و غبار نتواند از محفظه گرد و غبار به بیرون بریزد.
- دکمه آزاد کننده قفل (2) را فشار دهید و محفظه گرد و غبار (6) را از محفظه موتور (5) بردارید (رجوع کنید به تصویر E1).
- دسته فیلتر (15) را بگیرید و واحد Rotational Airflow‏ (17) را با فیلتر (16) از محفظه گرد و غبار (6) بیرون بکشید (رجوع کنید به تصویر E2).
- محفظه گرد و غبار (6) و واحد Rotational Airflow‏ (17) را روی یک سطل زباله مناسب بتکانید (رجوع کنید به تصویر E3).
- واحد Rotational Airflow‏ (17) را به همراه فیلتر دوباره داخل محفظه گرد و غبار (6) قرار دهید.
- زبانه قفل (18) را به بالا فشار دهید و فیلتر (16) را بردارید (رجوع کنید به تصاویر F1–F2).
- فیلتر را جهت زدودن گرد و غبار، آهسته روی یک سطح بتکانید. فیلتر آسیب دیده را عوض نمایید.
- فیلتر تمیز شده (16) را داخل واحد Rotational Airflow‏ (17) قرار دهید.
- محفظه گرد و غبار (6) را در قسمت پایین محفظه موتور (5) آویزان کنید. محفظه گرد و غبار را به آرامی داخل محفظه موتور فشار دهید تا صدای جا افتادن آن شنیده شود.

##

برای صرفه جویی در فضا جهت نگه داری جاروبرقی و متعلقات مکش، می توانید از نگه دارنده دیواری (19) (متعلقات) استفاده کنید.

##

برای قدرت مکش بهینه، به طور مرتب محفظه گرد و غبار (6) را خالی کنید و فیلتر ذرات خاک درشت (1) و همچنین واحد Rotational Airflow‏ (17) و فیلتر (16) را به طور منظم تمیز کنید.

در صورت کافی نبودن قدرت و ظرفیت مکش کنترل کنید:

- آیا محفظه گرد و غبار (6) پر است؟
  ▷ محفظه گرد و غبار را خالی کنید.
- آیا فیلتر ذرات خاک درشت (1) با خاک مسدود شده است؟
  ▷ فیلتر ذرات خاک درشت را خالی کنید.
- آیا واحد Rotational Airflow‏ (17) یا فیلتر (16) با گرد و غبار مسدود شده است؟
  ▷ واحد Rotational Airflow و فیلتر را تمیز کنید.
- آیا ظرفیت باتری قابل شارژ (4) خیلی کم است؟
  ▷ باتری قابل شارژ را شارژ کنید.

چنانچه بعد از آن قدرت مکش حاصل نشد، به خدمات مشتریان Bosch مراجعه کنید.