# Tehnički podaci

Akumulatorski usisivač za suvo usisavanje | GAS 18V-1
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 0,7
maks. potpritisakA) | kPa | 6
maks. količina protokaA) | l/s | 10
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaB) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama <0 °C.